Техническое задание для модернизированной контейнерной площадки
(вместимостью четыре евроконтейнера с секцией для КГО)
[bookmark: _GoBack]Контейнерная площадка состоит из 5 секций: четыре секции  размером 1500х1500 мм. под размещение евроконтейнеров и одна секция для сбора крупногабаритных отходов (КГО) размером 2000х1500 мм. Высота площадки 2270 мм. Секция КГО отделена стенкой от секций для евроконтейнеров. С фронтальной стороны площадка не огорожена и имеет ровное примыкание к прилегающей проезжей части. 
Несущий каркас должен быть выполнен из профильной металлической трубы, размер профиля должен соответствовать расчетным нагрузкам, включая ветровые и снежные в соответствии с климатическим районом. 
Ограждение выполняется из сборных секций размером 1500Х1500Х2270 мм и 2000х1500х2270 мм. для КГО, выполненных из ВГП трубы диаметром 26.8 мм. Покрытие эмаль ПФ-115 или эквивалент. Цвет RAL 7024. Промежуток между трубами -2 диаметра трубы (53 мм). 
Навес представляет из себя прямую поверхность, установленную под наклоном, выполнен из металлического профлиста С21 толщиной 0,5 мм со скатом к дальней стороне. Покрытие: эмаль ПФ-115 или эквивалент.
Крепление контейнерной площадки к бетонному основанию осуществляется с помощью анкеров, которые крепятся в бетон.
Основание для установки площадки должно быть ровным, твердым и водонепроницаемым (бетонным), выполнено на одном уровне с примыкающей проезжей частью (без бордюра) и имеет уклон отвода талых и дождевых сточных вод. 
Схема площадки [image: ]
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