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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__04.05.2017__     	                                                                                     № __721_____                                                                           
                                                        г. Липецк

О  подготовке документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) линейного объекта: «Теплотрасса
(перемычка) между ТК 2-30 по ул. Гагарина 
и ТК 2-27-11б по ул. Тельмана» 



В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Липецк 
Липецкой области Российской Федерации, на основании  заявления филиала 
ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Разрешить филиалу ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация»  подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Теплотрасса (перемычка) между ТК 2-30 по 
ул. Гагарина и ТК 2-27-11б по ул. Тельмана» (приложение № 1).
2. Филиалу ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Теплотрасса (перемычка) между ТК 2-30 по ул. Гагарина и ТК 2-27-11б по ул. Тельмана», в соответствии с техническим заданием (приложение № 2), требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок до 01.10.2017. 
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4.  После утверждения передать документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (И.А.Соколова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течении 3-х дней со дня принятия и разместить на официальном сайте администрации города Липецка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Е.А. Губанова.



Глава города Липецка	                                                                                 С.В.Иванов
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	 Приложение №1 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 




    от _04.05.2017__  № __721_____           

Схема границ территории
для подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) линейного объекта: 
«Теплотрасса (перемычка) между ТК 2-30 по ул. Гагарина и 
ТК 2-27-11б по ул. Тельмана» 



S=2752 кв.м





Г.В.Строкова

	

	Приложение № 2 к постановлению 

	 администрации города Липецка                                                                                 


                                                                          от     04.05.2017          № __721____     


Техническое задание
на подготовку документации по планировке территории
 (проект планировки и проект  межевания)  линейного  объекта:
«Теплотрасса (перемычка) между ТК 2-30 по ул. Гагарина и 
ТК 2-27-11б по ул. Тельмана» 


1. Основанием для подготовки документации по планировке территории является заявление заказчика, Градостроительный кодекс РФ.
2. Заказчик: Филиал ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».
3. Цели подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Теплотрасса (перемычка) между ТК 2-30 по ул. Гагарина и ТК 2-27-11б по ул.Тельмана»
(далее – теплотрасса):
- обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемой теплотрассы;
- определение зоны размещения планируемой теплотрассы, с учетом документов территориального планирования; 
- определение границы формируемого земельного участка, планируемого для предоставления Филиалу ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» для строительства теплотрассы; 
- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемой для размещения теплотрассы.
4. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, СП 42.13330.2011, 
СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 
РДС 30-201-98,  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150, иные действующие нормативы и технические регламенты.
5. Задание на проектирование:
Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) теплотрассы (далее – Проект).
Проект разрабатывается на топографической основе, полученной в результате топографо-геодезических  изысканий в М 1:500,  М 1:1000 с учетом:
- Генерального плана города Липецка;
- Правил землепользования и застройки города Липецка;
- требований технических регламентов;
- схем по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка: схемы газоснабжения, схемы теплоснабжения, схемы электроснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, схемы ливневой канализации; 
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций;
- местной городской системы координат;
- данных по улично - дорожным и транспортным связям и обеспечения подъезда к сформированным земельным участкам, мимо которых предусмотрено прохождение трассы линейного объекта, во время проведения строительных работ. 
6. Состав и содержание Проекта.
6.1.Основная часть Проекта включает в себя:
1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии; 
б) границы элементов планировочной структуры; 
в)  границы проектируемой территории, предназначенной для размещения теплотрассы;
г) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, наименование существующих улиц;
д)   границы зон размещения объектов капитального строительства; 
е) границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием в том числе: оси трассы, номеров характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон (поворотные точки), с обозначением существующих, проектируемых зданий и сооружений, сопутствующих и пересекаемых инженерных сетей;
2)  чертеж межевания территории, на котором отображаются:
а)  красные линии; 
б)  границы зон с особыми условиями использования территории;
в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории;
г) границы изменяемых  земельных участков на кадастровом плане территории, необходимых для размещения линейного объекта, предоставляемых для установления сервитутов; 
д)  условные номера образуемых и изменяемых земельных участков. 
6.2. Материалы по обоснованию Проекта включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию Проекта в графической форме содержат:
а)  схему расположения элемента планировочной структуры (линейного объекта)  - ситуация в масштабе от  М 1:10 000 до 1:25 000;  
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в)  схему границ зон с особыми условиями использования территории 
(М 1:1000) с указанием  границ особо охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия;
г) поперечные профили улиц и дорог с указанием места размещения планируемого теплотрассы;
д) результаты инженерных изысканий;
е) иные материалы в графической форме для обоснования положений 
о планировке территории, предназначенной для размещения теплотрассы
(М 1:1000).
2)  Пояснительная записка содержит:
а)  характеристики данной территории, предназначенной для размещения линейного объекта;
б)   описание природно-климатических условий;
в) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства линейного объекта  (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,  полоса отвода, границы и площадь которой уточняются проектом и др.); 
 г) ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными и искусственными препятствиями;
д) ведомость пересечения объекта с автомобильными дорогами и сетями инженерно-технического обеспечения; 
е) сводная ведомость земельных участков, предполагаемых на период строительства, с указанием правообладателей земельных участков, на которых размещается линейный объект;
ж) ведомость расчета координат границ земельных участков, предполагаемых на период строительства;
з) ведомость расчета координат границ охранной зоны линейного объекта;
и) сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону размещения линейного объекта; 
к) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
л) иные вопросы планировки и межевания территории.
7. Проектные материалы в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате jpg, bmp, tiff, psd, cpt с разрешением не менее
300dpi), а также демонстрационные материалы передаются в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для хранения в ИСОГД, а также размещения на официальном сайте администрации города Липецка и проведения публичных слушаний по Проекту.
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